Caractéristiques techniques de l’INFINITI QX80 2022




Caractéristiques techniques de l’INFINITI QX80 2022

décembre 8, 2021







Moteur






Type




VK56VD






Conception de l’arbre à cames




DACT






Configuration/Orientation




Montage longitudinal






Cylindres/Configuration




V-8






Composition du bloc/de la culasse




Aluminium/Aluminium






Cylindrée (l/cc)




5,6&nbsp;litres/5&nbsp;552&nbsp;cc






Puissance




400&nbsp;hp à 5&nbsp;800&nbsp;tr/min






Couple (lb-pi)




413&nbsp;lb-pi à 4&nbsp;000&nbsp;tr/min






Alésage et course (mm)




98 x 92






Rapport de compression (:1)




11,2






Régime moteur maximal (tr/min en rouge)




6&nbsp;000&nbsp;tr/min






Système d’admission




Aspiration naturelle






Système d’alimentation en carburant




Essence à injection directe






Dispositif de commande des soupapes




32&nbsp;soupapes






Carburant recommandé




Super sans plomb






Niveau d’homologation concernant les émissions




Tier2 Bin5/LEV2-LEV










Système de transmission et d’entraînement




&nbsp;


QX80 4WD






Configuration de l’entraînement




Moteur avant




&nbsp;


Traction intégrale à quatre roues motrices dans tous les modes






Type de transmission




Boîte automatique à 7&nbsp;vitesses avec surmultiplication






Rapports de démultiplication (:1)




1er




4,887






&nbsp;




2e




3,17






&nbsp;




3e




2,027






&nbsp;




4e




1,412






&nbsp;




5e




1,000






&nbsp;




6e




0,864






&nbsp;




7e




0,775






Marche arrière




4,041






Entraînement final (:1)




2,937






Refroidisseur d’huile pour transmission automatique




S






Boîte de vitesse/rapport de démultiplication




&nbsp;






&nbsp;




4WD haute




-




1,0






&nbsp;




4WD basse




-




2,7






&nbsp;




Rapport de démultiplication&nbsp;: 1er




-




38,5






&nbsp;




Rapport de démultiplication&nbsp;: 2e




-




24,9






&nbsp;




Rapport de démultiplication&nbsp;: Marche arrière




-




31,8






Contrôle dynamique du véhicule (CDV)




S






Système de contrôle de la traction (SCT)




S






Fonction Mode neige




S






Assistance au démarrage en pente




S






Fonction Mode remorquage




S






Fiche de faisceau de remorque à 7&nbsp;broches avec connecteur




S






Suspension arrière automatique à correcteur d’assiette




S










Freins






Avant (po)




Disque ventilé, étriers à double piston 13,78 x 1,18






Arrière (po)




Disque ventilé, étrier flottant simple 13,78 x 0,79






Frein de stationnement




Mécanique, à pédale






Distribution électronique de la force de freinage




S






Système de freinage antiblocage






Assistance au freinage avec fonction de freinage anticipé










Suspension et direction






Suspension avant




Double ossature






Suspension arrière




Double ossature






Amortisseurs




Tube double avec Dual Flow Path






Assistance à la direction




Direction assistée asservie à la vitesse du véhicule






Diamètre du braquage, trottoir à trottoir (pi)




41,3










Dimensions extérieures mm (po)






Empattement




3&nbsp;075 (121,1)






Longueur totale




5&nbsp;340 (210,2)






Largeur totale




2&nbsp;030 (79,9)






Hauteur totale (y compris les rails sur le toit)




1&nbsp;925 (75,8)






Largeur de voie avant




1&nbsp;715 (67,5)






Largeur de voie arrière




67,9 (67,9)






Angle d’attaque (deg)




20,9






Angle de fuite (deg)




22,3






Angle associé à la garde au sol (deg)




20,7






Garde au sol




234 (9,2)






Coefficient de traînée (Cd)




0,367










Capacités et volume






Capacité de chargement litres (pi³)




&nbsp;






&nbsp;




Troisième rangée, sièges relevés




470,1 (16,6)






&nbsp;




Troisième rangée, sièges rabattus




1&nbsp;404,6 (49,6)






&nbsp;




Deuxième et troisième rangées, sièges rabattus




2&nbsp;693,7 (95,1)






Volume total des passagers (pi³)




4&nbsp;319,1 (152,5)










Dimensions intérieures mm (po)






Dégagement à la tête






&nbsp;




Première rangée




1&nbsp;012,7 (39,9)






&nbsp;




Deuxième rangée




1&nbsp;015,2 (40,0)






&nbsp;




Troisième rangée




934,0 (36,8)






Dégagement aux jambes






&nbsp;




Première rangée




1&nbsp;005,8 (39,6)






&nbsp;




Deuxième rangée




1&nbsp;041,4 (41,0)






&nbsp;




Troisième rangée




731,1 (28,8)






Espace aux épaules






&nbsp;




Première rangée




1&nbsp;620,0 (63,8)






&nbsp;




Deuxième rangée




1&nbsp;611,6 (63,5)






&nbsp;




Troisième rangée




1&nbsp;537,0 (60,5)






Espace aux hanches






&nbsp;




Première rangée




1&nbsp;503,4 (59,2)






&nbsp;




Deuxième rangée




1&nbsp;482,6 (58,4)






&nbsp;




Troisième rangée




1&nbsp;240,0 (48,8)










Roues et pneus




QX80 LUXE




QX80 ProActive






Jantes en alliage d’aluminium de 20&nbsp;x 8&nbsp;po




S




-






Jantes chromées foncées de 22&nbsp;x 8&nbsp;po




-




S






Pneu de secours provisoire




S






Système de surveillance de la pression des pneus&nbsp;– Type de capteur direct




S






Signal qui facilite le gonflage à la bonne pression




S






Pneus toutes saisons 275/60R20




S




-






Pneus toutes saisons 275/50R22




-




S










Caractéristiques et options extérieures




QX80 LUXE




QX80 ProActive






Phares à DEL&nbsp;: pleins (feux de croisement/feux de route) avec éclairage automatique et assistance feux de route




S






Feux de circulation de jour à DEL




S






Feux arrière à DEL et feu de freinage surélevé et central (FFSC)




S






Système adaptatif d’éclairage frontal avec fonction de mise à niveau automatique




-


&nbsp;




S






Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquement, à gradation automatique avec clignotants intégrés et synchronisation de la marche arrière




S






Poignées de portière au fini chrome, DEL de lumière de bienvenue et activation par clé intelligente (poignées avant)




S






Calandre – Chromée




S




&nbsp;






Calandre – Chrome foncé avec grille noire




-




S






Fini sur le hayon arrière – Chrome foncé




-




S






Bouches d’aération latérales – Chrome foncé




-




S






Coques de rétroviseurs noirs




-




S






Pare-chocs arrière de couleur assortie à la carrosserie avec protecteur en aluminium




S






Pare-brise et vitres avant isolés contre les UV et le bruit




S






Vitres de porte arrière, de custode et de hayon arrière foncées et antireflet




S






Toit ouvrant avant avec ouverture/fermeture/inclinaison électrique, déflecteur de vent intégré et pare-soleil manuel




S






Hayon élévateur électrique




S






Rails de toit peints argent




S






Système hydraulique de contrôle du mouvement du corps




-




S










Caractéristiques et options intérieures




QX80 LUXE




QX80 ProActive






Sièges rehaussés de cuir semi-aniline perforé




S






Nombre de sièges 




8 (7&nbsp;avec fauteuils capitaine de deuxième rangée en option)






Siège du conducteur




&nbsp;






Réglage électrique à 8&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à 2&nbsp;positions




S






Chauffé




S






Climatisé




S






Système de mémoire à deux occupants pour le siège et les rétroviseurs extérieurs




S






Aide à l’entrée et à la sortie




S






Siège du passager




&nbsp;






Réglage électrique à six positions




S






Soutien lombaire électrique à 2&nbsp;positions




S






Chauffé




S






Climatisé




S






Sièges de deuxième rangée




&nbsp;






Banquette rabattable 60/40 de deuxième rangée




S






Sièges capitaine facilement relevables pour accéder à la 3e rangée




O






Sièges de la 2e rangée relevables à distance




S






Chauffé (latéral)




S






Sièges de troisième rangée




&nbsp;






Banquette rabattable 60/40 à commande électrique




S






Se rabat à plat dans le plancher




S






Accents intérieurs




&nbsp;






Volant gainé de cuir
et chauffé




S






Système de contrôle automatique de la température trizone avec microfiltre




S




-






Système de climatisation avancé avec recirculation automatique, technologie PlasmaclusterMC, filtre actif au polyphénol issu de pépins de raisin




-




S






Lampe de plancher arrière




-




S






Garniture couleur charbon de bois




S


&nbsp;




-






Garniture couleur charbon de bois avec gradation




-


&nbsp;




S






4&nbsp;porte-gobelets et 8&nbsp;porte-bouteilles




S






Prises 12&nbsp;V&nbsp;: bas de la console centrale, avant de la console centrale, arrière de la console centrale avant, espace de chargement




S






Prise de 120&nbsp;V à l’arrière de la console centrale avant




S










Audio et infodivertissement




QX80 LUXE




QX80 ProActive






Écran tactile interactif INFINITI InTouchMC de 12,3&nbsp;po




S






Contrôleur INFINITI IT




S






Chargeur sans fil pour téléphone intelligent




S






Intégration sans fil Apple CarPlayMD




S






Intégration Android AutoMC




S






Technologie HD RadioMD




S






Système audio à 17&nbsp;haut-parleurs de la série BoseMD Performance, y compris deux haut-parleurs d’extrêmes graves




&nbsp;


S






Diffuser du son en continu au moyen de BluetoothMD




S






Reconnaissance vocale




S






Radio SiriusXMMD (abonnement


requis, vendu séparément)




S






Services télématiques InTouch Services d’INFINITI




S






Point d’accès Wi-Fi




S






Quatre (4)&nbsp;ports de connexion USB




S






Écrans de divertissement pour sièges arrière (écrans doubles de 8,0&nbsp;po avec entrées HMDI/USB)




&nbsp;


S






Navigation avec des renseignements détaillés en temps réel sur la circulation haut de gamme, graphiques en 3D pour les bâtiments et directions détaillées, SiriusXMMD Travel Link et SiriusXMMD Traffic




S










Fonctions de sécurité et
d’assistance au conducteur




QX80 LUXE




QX80 ProActive






Système de coussins gonflables perfectionné d’INFINITI&nbsp;: coussins gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à l’avant avec capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l’occupant




S






Coussins gonflables latéraux supplémentaires montés sur le siège du conducteur et du passager avant




S






Coussins gonflables complémentaires latéraux en rideau montés sur le toit avec capteur de capotage pour la protection de la tête des occupants des trois rangées




S






Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs et limiteurs de charge




&nbsp;


S






Système de freinage avant d’urgence et de détection des piétons




S






Alerte prédictive de collision avant




S






Sièges avant avec appuie-tête actifs




S






Système d’alerte de circulation arrière transversale




S






Écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement et sonar avant et arrière




S






Surveillance des angles morts




S






Rappel pour ceinture de sécurité arrière




S






Système d’avertissement sur l’angle mortMC




-




S






Système de prévention de sortie de voie




-




S






Régulateur de vitesse intelligent




-




S






Contrôle de louvoiement de remorque




S






Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant




S






Ceintures de sécurité de deuxième rangée avec prétensionneurs




S






Prétensionneurs de ceintures de sécurité avant




-




S




