Caractéristiques techniques de l’INFINITI QX50 2025




Caractéristiques techniques de l’INFINITI QX50 2025

janvier 30, 2025







Moteur 




&nbsp;






Type




KR20DDET






Conception de l'arbre à cames




DACT






Configuration/Orientation




Montage transversal






Cylindres/Configuration




4/En&nbsp;ligne






Composition du bloc/de la culasse




Aluminium/Aluminium






Cylindrée (l/cc)




2,0&nbsp;litres/1&nbsp;970 à 1&nbsp;997&nbsp;cc






Puissance




268&nbsp;hp à 5&nbsp;600&nbsp;tr/min






Couple (lb-pi)




280&nbsp;lb-pi à 1&nbsp;600 à 4&nbsp;800&nbsp;tr/min






Alésage et course (mm)




84,0 x 90,1 (8,0:1 CR) – 84,0 x 88,9 (14,0:1 CR)






Taux de compression (:1)




8,0 à 14,0 (variable)






Régime moteur maximal (tr/min en rouge)




6&nbsp;000&nbsp;tr/min






Système d'admission




Turbocompressé






Système d'alimentation en carburant




Injection directe et par port






Dispositif de commande des soupapes




4&nbsp;soupapes par cylindre, 
soupapes à variation continue






Supports




Avant 
Arrière




2 solides (type de contrôle actif) 
2&nbsp;remplis de liquide, côté gauche et côté droit






Carburant recommandé




Super sans plomb






Niveau d'homologation concernant les émissions




Tier3 Bin70/LEV3-ULEV70






Échappement




Système double avec silencieux principal et secondaire






&nbsp;






Système de transmission et d'entraînement 




&nbsp;






Configuration de l'entraînement




Traction intégrale intelligente






Type de transmission




Transmission à variation continue Xtronic avec mode de changement de vitesse manuel et correspondance du régime de rétrogradation






Couverture du rapport TVC élevé (:1)




6,3






Marche arrière (:1)




0,745






Entraînement final (:1)




5,846






Contrôle dynamique du véhicule




S






Assistance au démarrage en pente




S






&nbsp;






Freins 




&nbsp;






Avant (po)




Disque ventilé assisté de 13,0&nbsp;po x 1,3&nbsp;po






Arrière (po)




Disque ventilé assisté de 12,1&nbsp;po x 0,6&nbsp;po






Frein de stationnement




Électronique, interrupteur sur la console






Distribution électronique de la force de freinage




S






Système de freinage antiblocage






&nbsp;






Suspension et direction 




QX50 PURE 




QX50 SPORT 




QX50 SENSORY 






Type de carrosserie




Acier à haute résistance à la corrosion, construction monocoque en acier, capot en alliage d'aluminium






Suspension avant




Suspension avant à jambes de force MacPherson avec construction de faux cadre supérieur et inférieur en alliage d'aluminium






Suspension arrière




Multilien indépendant avec barre stabilisatrice






Type de direction




Assistée variable sensible à la vitesse




S




S




S






Amortisseurs




Avant à double tube, arrière monotube






Rapport de direction à assistance électronique du bâti (:1)




15,3






Rapport de direction (:1)




13,1 à 21,1






Diamètre du braquage, trottoir à trottoir (pi)




36,4






&nbsp;






Dimensions extérieures (po/mm) 




&nbsp;






Empattement




110,2&nbsp;po/2&nbsp;799,1&nbsp;mm






Longueur hors tout




184,7&nbsp;po/4&nbsp;691,38&nbsp;mm






Largeur hors tout




74,9&nbsp;po/1&nbsp;902,8&nbsp;mm






Hauteur hors tout




66,0&nbsp;po/1&nbsp;676,4&nbsp;mm






Largeur de voie avant




64,4&nbsp;po/1&nbsp;635,7&nbsp;mm






Largeur de voie arrière




Jantes de 19&nbsp;po 
Jantes de 20&nbsp;po




64,2&nbsp;po/1&nbsp;630,7&nbsp;mm 
63,8&nbsp;po/1&nbsp;620,5&nbsp;mm






Garde au sol minimale




8,6&nbsp;po/218,44&nbsp;mm






Coefficient de traînée (Cd)




0,32






Angle d'attaque (degrés)




17,2






Angle de fuite (degrés)




23,9






Angle associé à la garde au sol (degrés)




19,0






Hauteur de levage du coffre




27,7&nbsp;po/703,58&nbsp;mm






Hauteur d'entrée avant/arrière




17,2&nbsp;po (436,88&nbsp;mm)/17,7&nbsp;po (450,59&nbsp;mm)






&nbsp;






Capacités et volume 






Nombre de sièges




5






Volume du compartiment passager (litres)




1&nbsp;503,8 avec toit ouvrant, 1&nbsp;540,6 sans toit ouvrant






Volume utilitaire avec 2e&nbsp;rangée en haut (litres)




880,1 avec toit ouvrant; 888,6 sans toit ouvrant






Volume utilitaire avec 2e rangée rabattue (litres)




1&nbsp;822,5 avec toit ouvrant, 1&nbsp;842,3 sans toit ouvrant






Volume intérieur total (litres)




3&nbsp;772,4 avec toit ouvrant, 3&nbsp;843,1 sans toit ouvrant






Réservoir de carburant (litres)




60






Huile de moteur (litres)




4,7






Liquide de refroidissement du moteur (litres)




7,7






&nbsp;






Dimensions intérieures (mm) 






Dégagement à la tête




&nbsp;






&nbsp;




Sièges avant (sans toit ouvrant)




1&nbsp;016 (1&nbsp;041,4)






&nbsp;




Sièges arrière (sans toit ouvrant)




975,36 (993,14)






Dégagement aux jambes




&nbsp;






&nbsp;




Sièges avant




1&nbsp;005,8






&nbsp;




Sièges arrière




983






Espace aux épaules




&nbsp;






&nbsp;




Sièges avant




1&nbsp;470,7






&nbsp;




Sièges arrière




1&nbsp;450,34






Dégagement aux hanches




&nbsp;






&nbsp;




Sièges avant




1&nbsp;412,2






&nbsp;




Sièges arrière




1&nbsp;366,52






&nbsp;






Jantes et pneus 




QX50 PURE 




QX50 SPORT 




QX50 SENSORIEL 






Jantes en alliage d'aluminium de 19&nbsp;x&nbsp;7,5&nbsp;po




S




-




-






Jantes en alliage d'aluminium de 20 x 8,5&nbsp;po (peintes argent avec finition mécanique)




-




-




S






Jantes en alliage d'aluminium de 20 x 8,5&nbsp;po (peintes noires avec finition mécanique)




-




S




-






Pneus P235/55R19 toutes saisons, à roulage à plat




S




-




-






Pneus P255/45R20 toutes saisons, à roulage à plat




-




S




S






Système de surveillance de la pression des pneus&nbsp;–&nbsp;Type de capteur direct




S






Signal qui facilite le gonflage à la bonne pression




S






&nbsp;






Caractéristiques et options extérieures 




QX50 PURE 




QX50 SPORT 




QX50 SENSORIEL 






Phares à DEL (feux de croisement/feux de route)




S






Phares au design cubique unique




-




-




S






Feux de circulation de jour à DEL




S






Feux antibrouillard à DEL




S


&nbsp;






Système d'éclairage avant adaptatif




-




-




S






Feux arrière à DEL




S






Rétroviseurs extérieurs assortis à la carrosserie




S




-




S






Couvercles de rétroviseurs extérieurs noirs




-




S




-






Rétroviseurs extérieurs à repliage automatique




-




S




S






Rétroviseurs extérieurs chauffés




S


&nbsp;






Rétroviseurs inclinables vers l'arrière




-




S




S






Toit ouvrant panoramique avec ouverture/inclinaison électrique et pare-soleil électrique




-




S




S






Rails de toit en aluminium




-




S




S






Poignées de portières assorties à la carrosserie avec touches chromées et des lumières de bienvenue à DEL




S




-




S






Poignées de porte assorties à la carrosserie et lumières de bienvenue à DEL




-




S




-






Pare-brise isolés contre les UV et le bruit




S






Hayon électrique




S






Hayon activé par le mouvement




-




S




S






&nbsp;




&nbsp;




&nbsp;




&nbsp;






Calandre à grillage noir et contour de calandre avant




-




S




-






Garniture de l'aile avant noire




-




S




-






Fini noir du hayon




-




S




-






Diffuseur arrière de la couleur de la carrosserie




-




S




-






Insigne I-LINE exclusif




-




S




-






&nbsp;






Caractéristiques et options intérieures 




QX50 PURE 




QX50 SPORT 




QX50 SENSORIEL 






Sièges rehaussés de similicuir




S




-




-






Sièges rehaussés de cuir semi-aniline perforé




-




S




S






Siège du conducteur 




&nbsp;






Réglage électrique à huit&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à deux&nbsp;positions




S




-




-






Soutien lombaire électrique à quatre&nbsp;positions




-




S




S






Chauffé




S


&nbsp;






Climatisé




-




S




S






Aide à l'entrée et à la sortie




-




S




S






Siège avant du passager 




&nbsp;






Réglage électrique à huit&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à quatre&nbsp;positions




-




-




S






Chauffé




S


&nbsp;






Climatisé




-




S




S






Sièges arrière 




&nbsp;






Banquette 60/40 rabattable, inclinable et rabattable à plat




S






Chauffé (
positions hors-bord seulement)




-




-




S






Accents intérieurs 




&nbsp;






Volant gainé de cuir




S






Garniture intérieure en aluminium foncé




S




-




-






Garniture intérieure en aluminium noir




-




S




-






Garniture intérieure en bois d'érable naturel




-




-




S






Garniture en tricot gris




S




-




S






Garniture en tricot graphite




-




S




-






Pare-soleil simple avec miroirs de courtoisie éclairés et rallonges




S






Compteur de véhicules en couleur




S, avec écran de 7&nbsp;po






Ordinateur de bord




S






Volant manuel basculant et télescopique




S




S




-






Volant électrique basculant et télescopique




-




-




S






Mémoire du volant pour deux conducteurs




-




-




S






Volant chauffant




S


&nbsp;






Système de contrôle de la température automatique à deux zones




S


&nbsp;






Éclairage ambiant intérieur amélioré




-




S




S






Conduits de chauffage arrière sous les sièges avant




S






Évents CVCA arrière




S






&nbsp;






Audio et infodivertissement 




QX50 PURE 




QX50 SPORT 




QX50 SENSORIEL 






Système d'affichage HD double INFINITI&nbsp;InTouchMC avec écran ACL/VGA supérieur de 8,0&nbsp;po et écrans tactiles inférieurs de 7,0&nbsp;po




S






Services télématiques InTouchMC d'INFINITI avec ensemble haut de gamme de quatre ans inclus




S






Accès vocal SiriMD




S






Intégration sans-fil Apple&nbsp;CarPlayMD




S






Intégration Android&nbsp;AutoMC




S






Système audio à six haut-parleurs




S




-




-






Système audio haut de gamme à 12&nbsp;haut-parleurs BoseMD




&nbsp;




S




&nbsp;






Système audio BoseMD série Performance à 16&nbsp;haut-parleurs avec BoseMD Audio Pilot 2 et technologie BoseMD CenterPointMD 2




-




-




S






Affichage tête haute




-




-




S






Technologie HD&nbsp;RadioMD




S






Diffusion du son en continu au moyen de BluetoothMD




S






Reconnaissance vocale




S






Radio SiriusXMMD (abonnement 
requis, vendu séparément)




S






Point d'accès Wi-Fi (abonnement 
requis, vendu séparément)




S






Cinq ports de connexion USB (trois de type A, deux de type C)




S






Navigation avec des renseignements détaillés en temps réel sur la circulation haut de gamme, graphiques en 3D pour les bâtiments et directions détaillées, SiriusXMMD Travel&nbsp;Link et SiriusXMMD&nbsp;Traffic




-




S




S






&nbsp;






Fonctions de sécurité et 
d'assistance au conducteur 




QX50 PURE 




QX50 SPORT 




QX50 SENSORIEL 






Système de sac gonflable avancé INFINITI




S






Coussins gonflables latéraux supplémentaires montés sur les sièges arrière




S






Ceintures de sécurité avant à rétracteur autobloquant/rétracteur à blocage d'urgence, 3&nbsp;points (rétracteur à blocage d'urgence côté conducteur seulement) avec prétendeurs et limiteurs de charge, et ancrages supérieurs réglables




S






Ceintures de sécurité arrière à 3&nbsp;points (rétracteur autobloquant/rétracteur à blocage d'urgence à toutes les positions)




S






Système de freinage d'urgence avant avec détection des piétons




S






Alerte prédictive de collision avant




S






Points d'ancrage et sangles d'attache inférieurs pour enfants (LATCH)




S






Système d'immobilisation de véhicule INFINITI




S






Écran de vision arrière




S


&nbsp;






Around&nbsp;View&nbsp;MonitorMD avec détection des objets en mouvement




-




S




S






Avertissement et intervention pour angle mort




S






Avertissement et système d'intervention de sortie de voie




S






Assistance ProPILOT




S






Régulateur de vitesse intelligent pour toutes les vitesses




S






Assistance aux feux de route




S






Reconnaissance des panneaux de signalisation




-




S




S






Système de freinage automatique arrière




S


&nbsp;






Aide à la circulation transversale arrière




S






Contrôle dynamique du véhicule (CDV) avec système de contrôle de la traction




S






&nbsp;






Poids à vide (kg) 




QX50 PURE 




QX50 SPORT  




QX50 SENSORIEL 






TI 




TI 




TI 






Avant 
Arrière 
Total




1070 
736 
1806




1089 
787 
1876




1090 
788 
1878






Répartition du poids 
(% FR/RR, avec facteur)




60/40




60/40




60/40






PNBV




2302




2302




2302






&nbsp;






Économie de carburant NRCAN (l/100&nbsp;km) 




QX50 traction intégrale 






Ville 
Autoroute 
Combiné




10,8 
8,3 
9,7






&nbsp;


# # #
