Caractéristiques techniques de l’INFINITI QX80 2024




Caractéristiques techniques de l’INFINITI QX80 2024

février 12, 2024







MOTEUR 




&nbsp;






Type




VK56VD DACT, 32&nbsp;soupapes






Orientation




Longitudinal






Cylindres/Configuration




V8






Composition du bloc/de la culasse




Aluminium/Aluminium






Cylindrée




5,6&nbsp;litres/5&nbsp;552&nbsp;cc






Puissance




400&nbsp;hp à 5&nbsp;800&nbsp;tr/min






Couple




413&nbsp;lb-pi à 4&nbsp;000&nbsp;tr/min






Alésage x course (mm)




98&nbsp;x&nbsp;92






Rapport de compression (:1)




11,2






Régime moteur maximal




6&nbsp;000&nbsp;tr/min






Système d'admission




Aspiration naturelle






Dispositif de commande des soupapes




4&nbsp;soupapes par cylindre; système de distribution des soupapes à variation continue (CVTCS)






Supports




Avant 
Côté 
Arrière




1&nbsp;rempli de liquide, à commande électronique 
2&nbsp;solides 
1&nbsp;solide






Système d'alimentation en carburant




Essence à injection directe (DIG[MC])






Carburant recommandé




Super sans plomb






Système d'émissions




Système de rétroaction fermée avec 4&nbsp;catalyseurs






Niveau d'homologation concernant les émissions




Niveau&nbsp;2-Bin5 (EPA)/LEV2-LEV(CARB)






Échappement




Système unique en acier inoxydable













TRANSMISSION 




&nbsp;






Configuration de l'entraînement




4&nbsp;roues motrices All-ModeMD d'INFINITI






Type de transmission




Boîte automatique à 7&nbsp;vitesses avec surmultiplication






Rapports de démultiplication (:1)


&nbsp;


&nbsp;




1er




4,887






2e




3,17






3e




2,027






4e




1,412






5e




1






6e




0,864






7e




0,775






Marche arrière




4,041






Rapport d'entraînement final (:1)




2,937













CARROSSERIE, SUSPENSION, DIRECTION




LUXE 




PROACTIVE 






Type de carrosserie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




Carrosserie sur le cadre






Suspension avant




Double ossature






Suspension arrière




Double ossature






Type de direction




Direction assistée asservie à la vitesse du moteur






Rapport de direction (:1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




19






Tours de volant (butée à butée)




3,5






Rayon de braquage (pieds)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




D'un trottoir à l'autre&nbsp;: 41,3 
D'un mur à l'autre&nbsp;: 43,3













FREINS




&nbsp;






Type avant&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




Disque ventilé, étriers à double piston






Type arrière




Disque ventilé, étriers flottants simples






Taille avant (diamètre x épaisseur) (pouces)




13,78&nbsp;x&nbsp;1,18






Taille arrière (diamètre x épaisseur) (pouces)




13,78&nbsp;x&nbsp;0,79






Distribution électronique de la force de freinage




S






Assistance au freinage avec fonction de freinage anticipé




S






Système de freinage antiblocage à 4&nbsp;roues/4&nbsp;canaux/4&nbsp;capteurs




S






Frein de stationnement




Mécanique, actionnée par pied













JANTES ET PNEUS




LUXE 




PROACTIVE 






Jantes






Jantes en alliage d'aluminium de 20&nbsp;x&nbsp;8&nbsp;po




S




&nbsp;






Jantes en alliage d'aluminium coulé de 22&nbsp;x&nbsp;8&nbsp;po




&nbsp;




S






Pneus






Toutes saisons&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




P275/60R20




S




&nbsp;






Toutes saisons




P275/50R22




&nbsp;




S






Pneu de secours




P275/60R20




S




S






Roue de rechange


&nbsp;




Pleine grandeur temporaire, 20&nbsp;po




S




&nbsp;






Temporaire, 20&nbsp;po




&nbsp;




S






Système de surveillance de la pression de gonflage des pneus&nbsp;–&nbsp;Type de capteur direct




S






Signal qui facilite le gonflage à la bonne pression




S













DIMENSIONS EXTÉRIEURES




&nbsp;






Empattement (mm)




3075






Longueur hors tout (mm)




5340






Largeur hors tout (mm)




2030






Hauteur totale (y compris les rails sur le toit) (mm)




1925






Largeur de voie avant (mm)




1715






Largeur de voie arrière (mm)




1725






Coefficient de traînée (Cd)




0,367






Garde au sol (mm)




234






Angle d'attaque (degrés)




20,9






Angle de fuite (degrés)




22,3






Angle de rampe (degrés)




20,7













DIMENSIONS INTÉRIEURES 




Avant




Deuxième rangée




Troisième rangée 






Dégagement à la tête (mm)




1012,7




1015,2




934,0






Espace aux épaules (mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




1620,0




1611,6




1537,0






Dégagement aux hanches (mm)




1503,4




1503,4




1240,0






Dégagement aux jambes (mm)




1005,8




1005,8




731,1






Dégagement aux genoux (mm)




648,6




648,6




499,5













CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS EXTÉRIEURES




LUXE 




PROACTIVE 






Phares à DEL&nbsp;: pleins (feux de croisement/feux de route) avec éclairage automatique et assistance feux de route




S






Feux de circulation de jour à DEL




S






Feux arrière à DEL et feu de freinage central surélevé (FFCS)




S






Système adaptatif d'éclairage frontal avec fonction d'auto-nivellement




–




S






Rétroviseurs extérieurs chauffants, rabattables et réglables électriquement, à gradation automatique avec clignotants intégrés et synchronisation de la marche arrière




S






Poignées de portière au fini chrome et activation par clé intelligente (poignées avant)




S






Calandre&nbsp;–&nbsp;Chromée




S




-






Calandre&nbsp;–&nbsp;Chromée foncée




-




S






Pare-chocs arrière de couleur assortie à la carrosserie avec protecteur en aluminium




S






Pare-brise et vitres avant isolés contre les UV




S






Vitres teintées foncées de porte arrière, de custode et de hayon arrière




S






Toit ouvrant avant avec ouverture/fermeture/inclinaison électrique, déflecteur de vent intégré et pare-soleil manuel




S






Hayon élévateur électrique




S






Rails de toit peints argent




S






Système hydraulique de contrôle du mouvement de la carrosserie




–




S













CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS INTÉRIEURES




LUXE 




PROACTIVE 






Sièges rehaussés de cuir semi-aniline perforé




S




S






Siège du conducteur 






Réglage électrique à 8&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à 2&nbsp;positions




S






Climatisé




S




S






Système de mémoire à deux occupants pour le siège et les rétroviseurs extérieurs




S






Aide à l'entrée et à la sortie




S






Siège du passager 






Réglage électrique à 6&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à 2&nbsp;positions




S






Chauffé




-






Climatisé




S




S






Sièges de deuxième rangée






Banquette rabattable&nbsp;60/40 de deuxième rangée




O






Sièges capitaine facilement relevables pour accéder à la 3e&nbsp;rangée




S






Sièges de la 2e&nbsp;rangée relevables à distance




–




–






Chauffé (latéral)




S




S






Sièges de troisième rangée






Banquette rabattable&nbsp;60/40 à commande électrique




S






Se rabat à plat dans le plancher




S






Accents intérieurs






Volant chauffé, enveloppé de cuir




S






Système de contrôle automatique de la température trizone avec microfiltre




S




S






Système de climatisation avancé avec recirculation automatique, technologie PlasmaclusterMC, filtre actif au polyphénol issu de pépins de raisin




–




S






Lampe de plancher arrière




–




–






Garniture couleur charbon de bois




S




S






Garniture couleur charbon de bois avec gradation




–




–






Garniture en tricot noir




–




–






4&nbsp;porte-gobelets et 8&nbsp;porte-bouteilles




S






Prises 12&nbsp;V&nbsp;: bas de la console centrale, avant de la console centrale, arrière de la console centrale avant, espace de chargement




S






Prise de 120&nbsp;V à l'arrière de la console centrale avant




–




–













AUDIO ET INFODIVERTISSEMENT




LUXE 




PROACTIVE 






Écran tactile interactif INFINITI InTouchMC de 12,3&nbsp;po




S






Contrôleur INFINITI IT




S






Chargeur sans fil pour téléphone intelligent




S






Intégration sans-fil Apple CarPlayMD




S






Intégration Android&nbsp;AutoMC




S






Système audio à 17&nbsp;haut-parleurs de la série BoseMD Performance, y compris deux caissons d'extrêmes basses




S






Technologie HD&nbsp;RadioMD




S






Diffusion du son en continu au moyen de BluetoothMD




S






Reconnaissance vocale&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;




S






Services télématiques InTouchMC d'INFINITI avec ensemble haut de gamme de 4&nbsp;ans inclus




S






Radio SiriusXMMD (abonnement requis, vendu séparément)




S






Point d'accès Wi-Fi (abonnement requis, vendu séparément)




S






Quatre ports USB




S






Navigation avec des renseignements détaillés en temps réel sur la circulation haut de gamme, graphiques en 3D pour les bâtiments et directions détaillées, SiriusXMMD Travel&nbsp;Link et SiriusXMMD&nbsp;Traffic




S













FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR




LUXE 




PROACTIVE 






Système de coussins gonflables perfectionné d'INFINITI&nbsp;: coussins gonflables complémentaires à deux niveaux de déploiement à l'avant avec capteurs de ceinture de sécurité et de classification de l'occupant




S






Coussins gonflables latéraux supplémentaires montés sur le siège du conducteur et du passager avant




S






Coussins gonflables complémentaires latéraux en rideau montés sur le toit avec capteur de capotage pour la protection de la tête des occupants des trois rangées




S






Système de freinage d'urgence avant avec détection des piétons




S






Alerte prédictive de collision avant




S






Sièges avant avec appuie-tête actifs




S






Système d'alerte de circulation transversale arrière




S






Écran de visualisation du périmètre avec détection des objets en mouvement et sonar avant et arrière




S






Système de surveillance des angles morts




S






Rappel pour ceinture de sécurité arrière




S






Système d'intervention sur l'angle mortMC




-




S






Système de prévention de sortie de voie




-




S






Contrôle de louvoiement de remorque




S






Coussins gonflables pour les genoux du conducteur et du passager avant




S













CAPACITÉS




&nbsp;






Nombre de sièges




7 (8&nbsp;en option)






Volume total de l'habitacle (L)




4319,1






Capacité de chargement (L)






Troisième rangée, sièges relevés




470,1






Troisième rangée, sièges rabattus




1404,6






Deuxième et troisième rangées, sièges rabattus




2693,7






Réservoir de carburant (L)




98,3






Huile moteur (L)




6,5






Liquide de refroidissement du moteur (L)




16,3













Ensembles/options 




LUXE 




PROACTIVE 






Ensemble de décor chromé foncé&nbsp;: Coques de rétroviseurs peints en noir, contour de calandre chrome foncé, garniture de carénage avant chrome foncé, aérations d'aile chrome foncé, fini de hayon arrière chrome foncé.




-




S






Ensemble de banquette séparée&nbsp;: Banquette rabattable&nbsp;60/40 de deuxième rangée avec accoudoir central et deux porte-gobelets. 




O




O




