2025 INFINITI QX55 Spécifications techniques, caractéristiques et options




2025 INFINITI QX55 Spécifications techniques, caractéristiques et options

août 26, 2024







MOTEUR




&nbsp;






Type




KR20DDET VC-Turbo 2,0&nbsp;L






Orientation




Montage transversal






Cylindres/Configuration




4&nbsp;cylindres en ligne






Composition du bloc/de la culasse




Alliage d'aluminium/Alliage d'aluminium






Cylindrée




2,0&nbsp;litres/1&nbsp;970 ~ 1&nbsp;997&nbsp;cc






Puissance




268&nbsp;à 5&nbsp;600&nbsp;tr/min






Couple (lb-pi)




280 à 4&nbsp;400 – 4&nbsp;800 tr/min






Alésage x course (mm)




84,0 x 90,1 (8.1&nbsp;CR) ~ 84,0 x 88,9 (14:1&nbsp;CR)






Rapport de compression (:1)




8,0 ~ 14,0 (variable)






Régime moteur maximal




6&nbsp;000&nbsp;tr/min






Système d'admission




Turbocompressé






Dispositif de commande des soupapes




4&nbsp;soupapes par cylindre






Système d'alimentation en carburant




Injection directe + injection dans le port






Carburant recommandé




Super sans plomb






Supports de moteur




2&nbsp;supérieurs pleins (type de commande active), inférieurs 
2&nbsp;remplis de liquide, côté gauche, côté droit






Système d'émissions




T3B70 (EPA)/LEV3-ULEV70 (CARB)






Échappement




Système double avec silencieux principal et secondaire













ÉLECTRIQUE




&nbsp;






Système d'allumage électronique




Électrique (directe), clé intelligente&nbsp;– démarrage à bouton-poussoir













TRANSMISSION




&nbsp;






Configuration de l'entraînement




Traction intégrale intelligente






Type de transmission




Transmission à variation continue avec mode de changement de vitesse manuel et correspondance du régime de rétrogradation






Couverture du rapport TVC élevé (:1)




6,3






Marche arrière (:1)




0,745






Rapport d'entraînement final (:1)




5,846













CARROSSERIE, SUSPENSION ET DIRECTION




LUXE




ESSENTIEL 




SENSORIEL 






Type de carrosserie




Monocoque, construction en acier/aluminium, panneau de capot en aluminium avec renforcement intérieur en acier, hayon/toit/portes en acier






Suspension avant




Suspension avant à jambes de force MacPherson avec construction de faux cadre supérieur et inférieur en alliage d'aluminium, amortisseurs à deux tubes, barre stabilisatrice de 27&nbsp;mm






Suspension arrière




Suspension arrière multibras indépendante avec amortisseurs monotubes, barre stabilisatrice de 22,5&nbsp;mm






Type de direction&nbsp;: 
Direction assistée électronique




S




S




S






Rapport de direction (:1) 
Assistance variable sensible au régime du moteur




15,3




15,3




15,3






Diamètre du braquage (trottoir à trottoir) (pi) 
Assistance variable sensible au régime du moteur




36,4




36,4




36,4






Tours de volant (butée à butée) 
Assistance variable sensible au régime du moteur




2,73




2,73




2,73






Volant




3&nbsp;rayons, gainé de cuir






Inclinaison manuelle




S




-




-






Télescopique manuelle




S




-




-






Inclinaison électrique




-




S




S






Télescopique électrique




-




S




S






Mémorisation de 2&nbsp;conducteurs




-




S




S






Chauffé




S






Régulateur de vitesse/interrupteurs audio




S






Commutateurs BluetoothÒ




S






Commutateur ProPILOT Assist




S













FREINS




&nbsp;






Avant&nbsp;: 13,0&nbsp;po x 1,3&nbsp;po assisté par moteur, 
disque ventilé




S






Arrière&nbsp;: disque ventilé assisté de 12,1&nbsp;po x 0,6&nbsp;po






Distribution électronique de la force de freinage et assistance au freinage






Système de freinage antiblocage à 4&nbsp;canaux/4&nbsp;capteurs/4&nbsp;roues






Frein de stationnement électronique (commutateur sur la console)




S













JANTES ET PNEUS 




LUXE




ESSENTIEL 




SENSORIEL 






Jantes




&nbsp;






Jantes en alliage de 20&nbsp;po peintes et usinées de couleur foncée




S






Pneus 




&nbsp;






255/45R20 toutes saisons, à roulage à plat




S













CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS EXTÉRIEURES 




LUXE




ESSENTIEL




SENSORIEL 






Phares à DEL (feux de route/feux de croisement)




S






Phares au design cubique unique




-




S




S






Feux de circulation de jour à DEL




S






Assistance aux feux de route




S






Phares antibrouillard DEL




S






Système d'éclairage avant adaptatif




-




S




S






Feux arrière à DEL




S






Rétroviseurs extérieurs noirs repliables électriquement




S






Rétroviseurs extérieurs chauffés




S






Poignées de portière assorties à la carrosserie avec touches chromées




S






Lampe DEL de bienvenue sur les poignées des portières arrière




S






Mémoire, rétroviseurs inclinables vers l'arrière




S




S




S






Pare-chocs avant et arrière assortis à la carrosserie




S






Calandre gris foncé




S






Pare-brise laminé




S






Toit ouvrant avec ouverture/fermeture/inclinaison électrique et pare-soleil manuel




S






Rails de toit en aluminium




S






Hayon élévateur électrique




S






Hayon activé par le mouvement




-




-




S













DIMENSIONS EXTÉRIEURES (po/mm)




&nbsp;






Empattement




110,2 / 2&nbsp;799,1






Longueur hors tout




186,3 / 4&nbsp;732






Largeur hors tout




74,9 / 1&nbsp;902,8






Hauteur hors tout




63,8 / 1&nbsp;622






Largeur de voie avant




64,4 / 1&nbsp;635,8






Largeur de voie arrière




63,8 / 1&nbsp;620,5






Garde au sol minimale




8,6 / 218,9






Angle d'attaque (degrés)




17,4






Angle de fuite (degrés)




23,6






Angle associé à la garde au sol (degrés)




19,1






Hauteur de levage du coffre




29,9






Hauteur d'entrée avant/arrière




(17,4/442)/(17,8/452,1)













DIMENSIONS INTÉRIEURES (po/mm)




Avant 




Arrière 






Dégagement à la tête




39,9&nbsp;po/1&nbsp;013&nbsp;mm




36,9&nbsp;po/937,6&nbsp;mm






Espace aux épaules




57,9&nbsp;po/1&nbsp;470,7&nbsp;mm




57,1&nbsp;po/1&nbsp;450,34&nbsp;mm






Espace aux hanches




55,6/1&nbsp;412,2 mm




53,8&nbsp;po/1&nbsp;366,52&nbsp;mm






Dégagement aux genoux




28,4&nbsp;po/721,36&nbsp;mm




25,6&nbsp;po/650,24&nbsp;mm






Dégagement aux jambes




39,6&nbsp;po/1&nbsp;005,8&nbsp;mm




38,7&nbsp;po/983&nbsp;mm













CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS INTÉRIEURES 




LUXE




ESSENTIEL




SENSORIEL 






Sièges rehaussés de cuir




S




S




-






Sièges en cuir semi-aniline




-




-




S






Siège du conducteur




Réglage électrique à huit&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à quatre&nbsp;positions




S






Mémorisation de 2&nbsp;conducteurs




S




S




S






Chauffé




S






Refroidi




-




S




S






Aide à l'entrée et à la sortie automatique




-




S




S






Siège du passager




Réglage électrique à huit&nbsp;positions




S






Soutien lombaire électrique à quatre&nbsp;positions




-




-




S






Chauffé 
Refroidi




S






&nbsp;




S




S






Banquette arrière




&nbsp;


Chauffé




Dossiers des sièges divisés en 60/40, rabattables, inclinables, coulissants et rabattables à plat






-




-




S






Accents intérieurs en aluminium foncé




S




S




-






Accents intérieurs en bois à pores ouverts noirs




-




-




S






Pare-soleil simples avec miroirs de courtoisie éclairés et rallonges




S






Système d'information du véhicule en couleur




avec écran de 7&nbsp;po






Ordinateur de bord




S






Émetteur-récepteur universel HomeLinkMD




S






INFINITI InTouchMC avec navigation




-




S




S






Services télématiques InTouchMC d'INFINITI avec ensemble haut de gamme de quatre ans inclus




S




S




S






Contrôle de la température automatique deux&nbsp;zones




S




S




-






Système de climatisation automatique trois zones




-




-




S






Système de climatisation avancé (recirculation automatique, ioniseur, filtre actif au polyphénol issu de pépins de raisin)




-




-




S






Conduits de chauffage arrière sous les sièges avant




S






Évents CVCA arrière




S






Éclairage ambiant intérieur étendu




-




-




S













SYSTÈME AUDIO




LUXE




ESSENTIEL




SENSORIEL






AM/FM/CD à 6&nbsp;haut-parleurs




S




-




-






Ports de données USB Type-A et USB Type-C pour les passagers avant




S






Connecteurs de charge USB Type-A dans la console centrale (1) et connecteur de charge Type-C dans la deuxième rangée (1)




S






Système audio à 16&nbsp;haut-parleurs haut de gamme de la série BoseMD Performance




-




S




S






Diffuser du son en continu au moyen de BluetoothMD




S






Reconnaissance vocale




S






Radio SiriusXMMD (abonnement SiriusXMMD requis, vendu séparément)




S






Intégration sans-fil Apple CarPlayMD




S






Intégration Android&nbsp;Auto




S






Tapis de recharge sans fil




S






Essai gratuit de 4&nbsp;ans de l'ensemble Premium InTouch d'INFINITI




S




S




S 













CONFORT ET COMMODITÉ 
FONCTIONS




LUXE




ESSENTIEL




SENSORIEL 






Vitres électriques avec fonction d'ouverture et de fermeture à un bouton avant et arrière, et fonction d'inversion automatique




S






Écran de vision arrière et système de sonar arrière




S






Moniteur Around ViewMD avec détection d'objets en mouvement et système de sonar avant et arrière




-




S




S






Système téléphonique mains libres BluetoothMD




S






Clé intelligente d'INFINITI avec bouton-poussoir de démarrage




S






Accoudoir central rabattable de 2e&nbsp;rangée




S






Porte-gobelets (4)




S






Compartiment à gants verrouillable




S






Point d'accès Wi-Fi




S






Vitre latérale acoustique dans la rangée avant




S













CAPACITÉS (pi³/litre) 




&nbsp;






Nombre de sièges




5






Volume du compartiment passager




100,2 / 2&nbsp;835,7






Volume utilitaire (avec 2e&nbsp;rangée en haut)




26,9 / 761,7






Volume utilitaire (avec 2e&nbsp;rangée rabattue)




54,1 / 1&nbsp;531,9






Volume intérieur total




127,1 / 3&nbsp;596,9






Réservoir de carburant (L)




60&nbsp;L






Huile moteur (L)




4,7






Liquide de refroidissement du moteur (L)




7,7













POIDS  
À VIDE 
(KG)




LUXE


&nbsp;




ESSENTIEL 




SENSORIEL 






TI




TI




TI






Avant 
Arrière 
Total




1&nbsp;070




1&nbsp;079




1&nbsp;078






776




785




792






1&nbsp;846




1&nbsp;864




1&nbsp;870






Répartition du poids (% av./arr.)




58/42




58/42




58/42






PNBV (lb)




2&nbsp;302




2&nbsp;302




2&nbsp;302













FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR




LUXE




ESSENTIEL




SENSORIEL 






Système de coussins gonflables perfectionné d'INFINITI, coussins gonflables complémentaires latéraux montés aux sièges avant, rideaux gonflables complémentaires montés au toit, coussins gonflables latéraux arrière, coussins gonflables complémentaires pour les genoux du conducteur et du passager avant




S






Notification automatique de collision et appel d'urgence




S






Ceintures de sécurité avant à rétracteur autobloquant/rétracteur à blocage d'urgence, 3&nbsp;points (rétracteur à blocage d'urgence côté conducteur seulement) avec prétendeurs et limiteurs de charge, et ancrages supérieurs réglables




S






Ceintures de sécurité arrière à 3&nbsp;points (rétracteur autobloquant/rétracteur à blocage d'urgence à toutes les positions)




S






Système de verrouillage de changement de vitesse




S






Construction de carrosserie en zones comportant des zones de déformation à l'avant et à l'arrière




S






Sécurité enfant pour les portières arrière




S






Points d'ancrage et sangles d'attache inférieurs pour enfants (LATCH)




S






Bouton de verrouillage de la vitre électrique




S






Verrouillage du volant




S






Système d'ouverture sans clé à distance




S






Système antivol




S






Démarrage à distance du moteur




S






Essuie-glaces avant à détecteur de pluie




-




S




S






Affichage tête haute




-




-




S






Système d'immobilisation de véhicule INFINITI




S






Contrôle dynamique du véhicule avec système de contrôle de la traction




S






Système de détection de sortie de voie




S






Prévention de sortie de voie




S






Avertissement de collision avant




S






Système de freinage d'urgence avant avec détection des piétons




S






Système d'avertissement sur l'angle mort




S






Système d'alerte de trafic transversal




S






Système de freinage automatique arrière




S






Intervention sur l'angle mort




S






Régulateur de vitesse intelligent




S






ProPILOT Assist avec assistance de direction et régulateur de vitesse intelligent avec plage de vitesse complète, arrêt et maintien




S






Reconnaissance des panneaux de signalisation




-




S




S






Alerte de portière arrière




S






Assistance aux feux de route




S




